Verify in the Eco board below:
1. GS32F379  176PINS, Board name： GS32F37X_38X_075
   
   GS32_PART_NUM = 0x0379
   GS32_PIN_COUNT= 176

2. GS32FP65D  176PINS, Board name： GS32P65_176 pins

   GS32_PART_NUM = 0x0650
   GS32_PIN_COUNT= 176


3. GS32F388DA  BGA333PINS, Board name: GS32F37X_38X_ZWT

   GS32_PART_NUM = 0x0388A
   GS32_PIN_COUNT= 333

LED状态：
1.boot 运行时
  LED1 灯几乎常亮
   LED2  灯快0.5s速闪烁

2.APP  运行时
   LED1 灯几乎常亮
   LED2 灯1S间隔闪烁

通迅串口状态：
从机(DSP)与主机（上位机GS32prog)通迅用的主串口为openocd 默认的串口，通常为GPIO14, GPIO15这两个管脚

调试串口状态（可选）
从机(DSP) APP运行时打印的log信息，需要外接USB转TTL, 连接生态板指定的GPIO，一共3根线， TXD，RXD，GND，
APP运行时，log每1s打印一次，自带时间辍，
boot运行时，没有log打印

   