Verify in the Eco board below:
1. GS32F00137  64PINS, Board name： GS32F00137

   GS32_PART_NUM = 0x00137
   GS32_PIN_COUNT= 64
   
2. GS32F00137  80PINS, Board name： GS32F00157

   GS32_PART_NUM = 0x00157
   GS32_PIN_COUNT= 80  
 

LED状态：
1.boot 运行时
  LED1 灯几乎常亮
   LED2  灯0.5s快速闪烁

2.APP  运行时
   LED1 灯几乎常亮
   LED2 灯1S间隔闪烁

通迅串口状态：
从机(DSP)与主机（上位机GS32prog)通迅用的主串口为openocd 默认的串口，通常为GPIO28, GPIO29这两个管脚

调试串口状态（可选）
从机(DSP) APP运行时打印的log信息，需要外接USB转TTL, 连接生态板指定的GPIO，一共3根线， TXD，RXD，GND，
APP运行时，log每1s打印一次，自带时间辍，
boot运行时，没有log打印

00137管脚有限，其中GPIO20被作用SCIB TXD, 故而LED2灯使用GPIO12,   